Gmina Kamień Pomorski

ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamień Pomorski

NIP 9860157013

(pieczęć zamawiającego)

Kamień Pomorski, 15.11.2023 r.

Znak sprawy: OK.7021.6.2023.DD

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): Referat Oświaty, Kultury i Sportu. Dane do kontaktu: Dariusz Duda tel. 91 38 20 982, [d.duda@kamienpomorski.pl](mailto:d.duda@kamienpomorski.pl)
2. Zaprasza do złożenia ofert na:

**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarszewie, Jarszewo 32, dz. nr 108**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na projektowanym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarszewie wg projektu budowlanego załączonego do zapytania ofertowego.

Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe:

1. **Linarium klepsydra 1 szt.**

Wymiary: średnica ok. 2,00 m

wysokość ok. 2,50 m

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- słup konstrukcyjny ocynkowany, malowany proszkowo.

- liny z rdzeniem polipropylenowym w oplocie stalowym fi min. 16 mm2

- obręcz kwasoodporna, pozostałe łączniki, tulejki, kausze z materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

2) **Huśtawka potrójna metalowa – 1 szt.**

Wymiary: długość min. 5,50 m.

szerokość min. 1,50 m.

wysokość min. 2,00 m

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo

- łańcuchy ogniowo ocynkowane

- 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym

- bocianie gniazdo – 1 szt.

3) **Huśtawka ważka metalowa – 1 szt.**

Wymiary: długość min. 2,80 m.

szerokość min. 0,5 m.

wysokość min. 0,6 m.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo

- siedziska wykonane z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej

- na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące.

4) **Trampolina** – 3 szt.

Wymiary: długość – min 1,50 m.

szerokość – min. 1,50 m

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- mata wykonana z materiału antypoślizgowego

- metalowe części urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie.

5) **Zestaw zabawowy**

Wymiary: długość min. 7,00 m.

szerokość min. 3,80 m.

wysokość min 2,50 m

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja nośna min. 0,6 x 0,6 m. wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo. Farba odporna na działanie UV o dużej odporności na ścieranie.

- zabezpieczenia, daszki, osłony wykonane z płyty HDPE

- ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi, malowanymi proszkowo.

Skład zestawu min.

Wieża z dachem dwuspadowym – 2 szt.

Wieża bez dachu – 2 szt.

Ślizg – 2 szt.

Rura strażacka – 1 szt.

Ścianka wspinaczkowa 2 szt.

Pomost linowy 1 szt.

Pomost stały – 1 szt.

Balkonik – 1 szt.

**6) Karuzela tarczowa z siedziskami**

Wymiary: średnica min 1,50 m.

wysokość min. 0,8 m

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE

- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

- podest karuzeli z blachy ryflowanej

1. Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty lub deklarację zgodności z normami serii PN EN1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Certyfikaty/deklaracje Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Wszystkie elementy urządzeń zabawowych winny być odporne na warunki atmosferyczne a śruby i łączniki zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników placów zabaw.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę na teren placu zabaw. Wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).
3. Data realizacji zamówienia: do dnia 05.12.2023 r.
4. Wykonawca na czas wykonywania robót odpowiednio zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.
5. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): minimum 36 miesiące.
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 14.00. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski lub przesłać w formie elektronicznej na adres: [d.duda@kamienpomorski.pl](mailto:d.duda@kamienpomorski.pl) lub um@kamienpomorski.pl
7. Warunki udziału w postepowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
9. posiadania wiedzy i doświadczenia;
10. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
11. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
13. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
14. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych, utrudnienia związane z realizacją zadania.
15. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena (100%).
16. Data otwarcia/r~~ozpatrzenia~~ ofert: dnia 20.11.2023 r. godz.: 14.30
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania oferowanej ceny za rażąco niską w stosunku do wartości i zakresu zamówienia, a tym samym prawo pominięcia takiej oferty przy wyborze Wykonawcy.
18. Warunki płatności: zgodnie z umową stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.
19. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 7).
20. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi integralną część umowy – załącznik nr 2
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żądnego Wykonawcy. Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy, nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 7
2. Projekt umowy
3. Projekt budowlany

KIEROWNIK REFERATU

Elżbieta Kucharska

………………………………………

(podpis kierownika referatu)

Sporządził :

Dariusz Duda

Inspektor

…………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)